**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

*OBRA:* ***Badén en Bv 25 de Mayo Norte esq. Ituzaingó***

*LUGAR: FREYRE – CORDOBA*

*FECHA: Octubre 2021*

**Introducción**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Esta importante obra vial/hidráulica resuelve el escurrimiento de manera superficial de los excedentes hídricos que se originan en el sector Noroeste del poblado. En la actualidad éstas aguas se conducen por un entubamiento obsoleto y en condiciones ineficientes que genera el anegamiento del Sector.*

*La solución propuesta para ésta problemática reduce e costo de mantenimiento y garantiza el funcionamiento del sistema, aún en circunstancias extremas.*

**Descripción General de la Obra**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*La obra en cuestión se materializará con la apertura del pavimento existente, la demolición del canal entubado, el ensanche del espacio según croquis y la posterior compactación del suelo, con el agregado de material granular para aumentar su resistencia.*

*Luego de verificada la calidad de sub base, se procederá a la pavimentación con* hormigón elaborado en planta municipal de calidad H21.